|  |
| --- |
| РЕСПУБЛИКА КРЫМ  **АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА**  АДМIНIСТРАЦIЯ ДЖАНКОЙСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ |



**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 23.06.2017 № 226

г. Джанкой

*Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан Джанкойского района*

*Республики Крым*

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Устава муниципального образования Джанкойский район Республики Крым, в целях реализации первичных мер пожарной безопасности администрация Джанкойского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (далее – Перечень) Джанкойского района Республики Крым, согласно приложению.

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1 Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

2

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с

руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Главам администраций сельских поселений Джанкойского района:

3.1 Создать соответствующие нормативные правовые акты, которыми утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории сельского поселения.

3.2 После утверждения нормативных правовых актов, копии предоставить в отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на сайте администрации Джанкойского района Республики Крым (djankoiadm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Джанкойского района, курирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Глава администрации

Джанкойского района А.И. Бочаров

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Джанкойского района

Республики Крым от 23.06.2017 № 226

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан Джанкойского района Республики Крым**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование помещения, строения** | **Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)** | | | | |
| огнету-  шители1 | Емкость с водой2 | ведро | ящик с песком3 | лопата |
| 1. | Квартиры многоквартирных жилых домов | 1 | - | 1 | - | - |
| 2. | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - | - | - |

Примечания:

1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесённой на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП - 2, ОП - 3, ОП - 4, ОП - 5). Огнетушители должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

2. Ёмкость с водой должна иметь объём не менее 200 л и комплектоваться вёдрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды.

3. Ящик с песком должен иметь объём не менее 0,5 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_